# Ponudbeni list u postupku JEDNOSTAVNE NABAVE

**PONUDBENI LIST**

**Predmet nabave:** Rekonstrukcija pozornice

**Naručitelj:** Pučko otvoreno učilište Slatina, Šetalište J. Bürgera 1, Slatina, OIB: 36035881467

**Podaci o ponuditelju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zajednica ponuditelja (zaokružiti)** | **DA NE** |
| Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice gospodarskih subjekata ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem  |  |
| OIB |  | IBAN |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA NE |
| Adresa e-pošte |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |
| Broj telefona |  | Broj telefaksa |  |

**Cijena ponude, EUR-a:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a |  |
| Porez na dodanu vrijednost[[1]](#footnote-1) |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |

**Rok valjanosti ponude:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od isteka roka za dostavu ponuda.

  *(broj dana / mjeseci)*

ZA PONUDITELJA

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)*

**TROŠKOVNIK**

Predmet nabave: Rekonstrukcija pozornice

Ponuditelj je obvezan ponuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba/materijal/oprema pod nazivom marke/oznake proizvođača smatra se ponuđenom ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu/materijal/opremu na za to predviđenom mjestu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb\* | Naziv i opis stavke\* | Proizvođač / marka / tip / model (ili jednakovrijedan) | Jedinica mjere\* | Količina stavke\* | Jedinična cijena (EUR, bez PDV-a) | Ukupna cijena(EUR, bez PDV-a) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5\*6) |
| 1. | **Dobava 3-slojnih panela scenskog poda za pozornicu*** 3-slojni paneli scenskog poda, dimenzija 240x120 cm, debljine 45 mm, mase cca 72 kg
* Površinski sloj: 10mm crni bor I klase, bez čvorova i napuklina, povećane otpornosti na pucanje i trošenje zbog visokog sadržaja smole i godova usmjerenih okomito prema gore, gustoća bora min. 600 kg/m3
* Srednji sloj: 8-slojna brezova multipleks ploča 12mm
* Donji nosivi sloj: šperploča smreka 23mm, povećane nosivosti, s križno položenim listovima furnira .
* Paneli umireni i osušeni – garantirana vlažnost 8% do 10%.
* Dimenzije 3-slojnih panela: 2400x1200x45 mm, svi rubovi obrađeni na utor-pero
 |  | **m2** | **129,6** |  |  |
| 2. | **Izrada i dobava podkonstrukcije za 3-slojne panele, s priborom za ugradnju*** Proscenij pozornice hoblane stolarske gredice 80x80 mm, na međusobnom razmaku 60cm.
* Ostatak pozornice bukova multipleks 15-slojna ploča debljine 20mm
* Gredice širine 70mm strojno se izrezuju od bukove multipleks ploče
* MDF pločice za podlaganje gredica debljine 2-6mm strojno izrezane od ploče na dimenzije 100x70 mm
* Nisko ekspandirajuća PUR pjena za popunjavanje šupljine ispod gredica za postizanje elastičnosti poda.
* Iver vijci za montažu gredica poda u postojeći podaščani slijepi pod
* Mineralna vuna debljine 20mm za polaganje u šuplji prostor između AB ploče i podnih panela
* Filc 2mm za umetanje između gredica i podnih panela
 |  | **m2** | **129,6** |  |  |
| 3. | **Dobava materijala i angažiranje strojeva za montažu i površinsku obradu poda*** Iver vijci za ugradnju panela i brusne ploče stupnjevanje hrapavosti za brušenje poda.
* Angažman rotacijske brusilice za drvene podloge (3 rotacijske brusne ploče)
* Kit za popunjavanje rupa od vijaka i neravnina.
* Osnovni, ventilirajući premaz za drvo, za jednostruki nanos.
* Završni, mat crni uljni premaz za drvo, za dvostruki premaz
* Sav potreban alat i pribor za kompletiranje posla.
 |  | **m2** | **129,6** |  |  |
| 4. | **Ugradnja panela i površinska obrada poda*** Polaganje, niveliranje podlaganjem i ugradnja podkonstrukcije za 3S panele scenskog poda.
* Zapunjavanje zračnosti ispod podkonstrukcije PUR pjenom.
* Postavljanje i pričvršćivanje filca na ugrađenu podkonstrukciju.
* Postavljanje mineralne vune u polja između podkonstrukcije.
* Razmjeravanje i krojenje 3-slojnih panela.
* Postavljanje i međusobno spajanje panela – utor, pero
* Pričvršćivanje iskrojenih i spojenih panela na podkonstrukciju iver vijcima.
* Brušenje scenskog poda u cilju poravnanja i uklanjanja svih neravnina.
* Kitanje rupa od upuštenih montažnih vijaka i zazora na spoju panela
* Premazivanje baznim ventilirajućim premazom za drvo
* Završno fino brušenje poda
* Dvostruko premazivanje završnim uljnim premazom za drvo
 |  | **m2** | **129,6** |  |  |
| 5. | **Maska čela pozornice*** Nabava materijala, radionička izrada i ugradnja nove povišene maske čela pozornice.
* Visina maske cca. 38-40 cm
 |  | **m** | **9,5** |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO: |  |
|  |  |  |  |  | PDV, 25%: |  |
|  |  |  |  |  | SVEUKUPNO: |  |

\*Kolone 1,2,4,5 popunjava naručitelj

ZA PONUDITELJA

M.P.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)*

1. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen istog, mjesto upisa ostaviti praznim. [↑](#footnote-ref-1)